|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Título componente** | **Acordeón** | |
| **Título** | *Rodamientos para los ejes de propulsión delanteros* | |
| **Texto descriptivo** | Las características principales de los rodamientos para tracción delantera son: | |
| **Título** | **Texto** | **Imagen de referencia (opcional)** |
| Paso del eje de propulsión | El rodamiento permite que el semieje atraviese su interior y se conecte con la maza de la rueda, asegurando que ambos giren solidariamente. |  |
| Tipo de rodamiento | Generalmente, se utilizan rodamientos de doble fila o doble pista de bolas, considerados como una sola unidad estructuralmente compacta. |  |
| Fijación del semieje | En el extremo del semieje, una rosca permite ajustarlo a la maza de la rueda, logrando que ambos giren en conjunto. |  |
| Separador de pistas | Los rodamientos incluyen un separador que mantiene la tolerancia adecuada, evitando que el ajuste del semieje afecte la libertad de giro del rodamiento. |  |